開放申請借用器材
	器材名稱
	用途及基本規格需求
	示意圖

	上下肢復健車
	· 用途：提供上肢、下肢肌力、關節活動度及協調性訓練，可正反雙向運轉。
· 規格：
(1) 形式：落地機架，上肢搖轉組件與下肢踏板組件分置於同一機台之上部與下部，可分別或同時操作，並具正、反雙向轉動功能。
(2) 阻力：無段或3段以上可調。
(3) 尺寸：整機高度（含上肢搖轉組件調整至最高位置時）應達 65 公分以上。
(4) 機台應可供不同身高及坐姿／輪椅使用者操作，同時具主動及被動雙訓練模式者尤佳。
(5) 穩定性：底座具防滑腳墊或固定裝置；踏板具防滑紋路並附固定帶（束帶）。
	





[image: LifeGear來福嘉16310手足三用8段式康復磁控健身車人工出力款手足健身車腳踏復健器手腳訓練器居家復健復健腳踏車]




	桌面／地面兩用上下肢踏步訓練器
	· 用途：提供上肢及下肢肌力與關節活動度訓練，小型可攜式，供機動配置或外借使用。
· 規格：
(1) 形式：置於地面供下肢踩踏、置於桌面供上肢搖轉，並具正、反雙向轉動功能。
(2) 阻力：無段或3段以上可調。
(3) 尺寸及重量：長40～65公分、寬30～55公分、高25～60公分；整機重量15公斤以下。
(4) 穩定性：底座具防滑腳墊或固定裝置；踏板具防滑紋路並附固定帶（束帶）。
	[image: 一張含有 體育, 運動裝置 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。]

	折疊式電動走步機
	· 用途：提供健走訓練，收納不占空間，供機動配置或外借使用。
· 規格：
(1) 形式：平板或本體可折疊，平放收納高度25公分以下，具扶手者尤佳。
(2) 持續馬力：0.75HP以上。
(3) 速度：可調最高速度每小時5公里以上；具健走與慢跑（或高速）雙模式者尤佳。
(4) 走帶有效區域：長100公分以上、寬40公分以上。
	[image: 一張含有 牆, 室內, 傢俱, 地板 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。]

	動態座面（伸脊）椅
	· 用途：提供坐姿下之骨盆、脊椎伸展及核心穩定訓練，易於組裝或搬運，供機動配置或外借使用。
· 規格：
(1) 形式：座面具可傾斜、擺動或旋轉之搖擺不穩定性且無背靠（扶手非必要規格）。
(2) 高度調整：座面高度可調，可調幅度10公分以上。
(3) 承重及穩定：最大承重100公斤以上；附滾輪者應具煞車或高阻力輪，避免意外滑動。
(4) 重量：整機重量15公斤以下。
	[image: 一張含有 傢俱, 椅子 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。]
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